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Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy - Część 2 zamówienia
OPZ
Wyposażenie do pracowni obrabiarek konwencjonalnych

· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej wraz z wyposażeniem – 3 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. tokarki
	1940 mm
	

	2.
	Szerokość maks. tokarki
	850 mm
	

	3.
	Wysokość maks. tokarki
	1320 mm
	

	4.
	Długość toczenia nie mniej niż
	800 mm
	

	5.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	410 mm
	

	6.
	Maks .średnica toczenia nad suportem nie mniej niż
	250 mm
	

	7.
	Przelot wrzeciona min.
	50 mm
	

	8.
	Masa tokarki maks.
	1590kg

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	45-1800 obr/min
	

	10.
	Moc silnika do
	3,3 kW
	

	Wyposażenie

	18.
	Odczyt cyfrowy położenia w osiach
	tak
	TAK/NIE

	19.
	Koła zmianowe do gitary
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 200 mm
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Uchwyt tokarski 4 – szczękowy 250 mm
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Elektromechaniczny hamulec nożny
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Podtrzymka ruchoma i stała
	tak
	TAK/NIE

	24.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Układ chłodzenia
	tak
	TAK/NIE

	26.
	Kieł stały i obrotowy
	tak
	TAK/NIE

	27.
	Liniał do stożków
	tak
	TAK/NIE

	28.
	Tuleja redukcyjna wrzeciona
	tak
	TAK/NIE

	29.
	Tarcza czołowa
	tak
	TAK/NIE

	30.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak
	TAK/NIE

	31.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	32.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	33.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	34.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	35.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	36.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	37.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	38.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	39.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	40.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H15X, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	5

	2.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	1

	3.
	Nawiertaki NWRc HSS kpl. 9 szt. średnice 1; 1,15; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5; 6 mm
	4

	4.
	Tulejki redukcyjne Morse’a PTPa dostosowane do stożka w tokarce
	9

	5.
	Uchwyt 3-szczękowy 160 mm kpl.
	1

	6.
	Uchwyt 3-szczękowy 315 mm kpl.
	1

	7.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	8.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary  przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	9.
	Rękawice ochronne
	20

	10.
	Sprzęt do utrzymania czystości kpl. (zmiotka, szufelka, miotła)
	5

	11.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 8 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,2 t (~1430m)

	12.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 10 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,2 t (~955m)

	13.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 12 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,25 t (~808m)

	14.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 16 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,25 t (~463m)

	15.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 20 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,5 t (~590m)

	16.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 25 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,5 t (~376m)

	17.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 32 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	0,75 t (~326m)

	18.
	Pręt okrągły aluminiowy PA4 o średnicy 50 mm wykonany w 12 klasie dokładności wg DIN 1013 w odcinkach po 1 m
	1,0 t (~189m)



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki-ostrzałki wraz z wyposażeniem – 1 szt. 

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks.
	810 mm
	

	2.
	Szerokość maks.
	500 mm
	

	3.
	Wysokość maks.
	560 mm
	

	4.
	Średnica zew. obrabianego detalu maks.
	25 mm
	

	5.
	Wielkość ściernicy
	100 mm
	

	6.
	Masa szlifierki maks.
	60 kg
	

	7.
	Obroty wrzeciona do
	5000 obr/min
	

	8.
	Moc silnika do
	1,5 kW
	

	9.
	Kąt dla szlifowania stożków
	0 - 180°
	

	10.
	Kąt szlifowania zaskoku
	0 - 45°
	

	11.
	Kąt ujemny
	0 - 25°
	

	12.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	17.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	18.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej stołowej (nablatowej) wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks.
	1150 mm
	

	2.
	Szerokość maks.
	480 mm
	

	3.
	Wysokość maks.
	420 mm
	

	4.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	200 mm
	

	5.
	Długość toczenia nie mniej niż
	500 mm
	

	6.
	Przelot wrzeciona min.
	21 mm
	

	7.
	Masa tokarki maks.
	130 kg
	

	8.
	Zakres obrotów wrzeciona
	100-2400 obr/min
	

	9.
	Moc silnika do
	0,8 kW
	

	Wyposażenie

	10.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	11.
	Podtrzymka ruchoma
	tak
	TAK/NIE

	12.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	13.
	Koła zmianowe gitary
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Kły stałe
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	17.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	18.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	19.
	Szkolenie operatora w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie frezarki uniwersalnej wraz 
z wyposażeniem - 3szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. frezarki
	1650 mm
	

	2.
	Szerokość maks. frezarki
	1550 mm
	

	3.
	Wysokość maks. frezarki
	1800 mm
	

	4.
	Wymiary stołu min
	1200x300 mm
	

	5.
	Maks. przesuw wzdłużny stołu min.
	1000 mm
	

	6.
	Maks. przesuw poprzeczny stołu min.
	300 mm
	

	7.
	Odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu
	120-400 mm
	

	8.
	Masa frezarki maks.
	1400 kg
	

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	50-1500 obr/min
	

	10.
	Moc silnika do
	2,2 kW
	

	11.
	Gniazdo końcówki wrzeciona
	ISO 40
	TAK/NIE

	12.
	Przesuw belki min.
	350 mm
	

	Wyposażenie

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe 250 mm
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Podzielnica uniwersalna
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	16.
	Tarcze podziałowe (3 szt.) kpl.
	tak
	TAK/NIE

	17.
	Uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	18
	Szczęki zewnętrzne i wewnętrzne do uchwytu tokarskiego
	tak
	TAK/NIE

	19.
	Koła zębate (12 szt.) kpl. i zębatki (2 szt.) kpl.
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Trzpień
	tak
	TAK/NIE

	21.
	Adapter
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Sworzeń
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Kieł tokarski
	tak
	TAK/NIE

	24.
	„Kamienie” do podzielnicy i konika
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK/NIE

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	33.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	34.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	35.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki do wałków 
i płaszczyzn wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. szlifierki
	1550 mm
	

	2.
	Szerokość maks. szlifierki
	1150 mm
	

	3.
	Wysokość maks. szlifierki
	1400 mm
	

	4.
	Maks. średnica elementu nie mniej niż
	180 mm
	

	5.
	Maks. długość szlifowania nie mniej niż
	450 mm
	

	6.
	Szlifowanie płaskie nie mniej niż
	100x50 mm
	

	7.
	Maks. waga elementu obrabianego nie mniej niż
	10 kg
	

	8.
	Prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego +/- 100 obr/min
	3000 obr/min
	

	9.
	Średnica ściernicy maks. do
	200 mm
	

	10.
	Moc silnika maks. do
	3 kW
	

	11.
	Masa całkowita do
	1400 kg
	

	Wyposażenie

	12.
	Automatyczne centralne smarowanie
	tak
	TAK/NIE

	13.
	Głowica podziałowa
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Układ chłodzenia
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Uchwyt trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	16.
	Konik lewy i prawy
	tak
	TAK/NIE

	17.
	Kły tokarskie (2 szt.) kpl.
	tak
	TAK/NIE

	18.
	Stacja wyrównująca
	tak
	TAK/NIE

	19
	Przedłużenie wrzeciona
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Imadło uchylno-obrotowe 125 mm
	tak
	TAK/NIE

	21.
	Zabieraki kpl.
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Osłony przeciwbryzgowe
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Osłony ściernicy kpl.
	tak
	TAK/NIE

	24.
	Ściernice obróbkowe kpl.
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK/NIE

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	33.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	34.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	35.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Zestaw frezów (frezy DIN 6527 o średnicach 4, 6, 8, 10, 12 frezy składane trzpieniowe o średnicy 16 i 20 z kompletem płytek skrawających, frez teowy NFRs 18x8 DIN 851, frez trzpieniowy półokrągły R5, frez kątowy zewnętrzny d=20 45 stopni DIN 1833, frez kulisty d=6 mm ) i głowic frezowych (d=50 mm, d= 80 mm i d= 100 mm z kompletami płytek skrawających)
	3

	2.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	3.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	4.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN
	3

	5.
	Komplet tulejek zaciskowych ER 32 do mocowania frezów kpl. (18 szt. zakres średnic 2-20 mm)
	3

	6.
	Oprawka zaciskowa ISO40 – ER 32
	6

	7.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A22
	3

	8.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A27
	3

	9.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A32
	3

	10.
	Zestaw płytek dociskowych kpl. 58 szt. odpowiedni do szerokości rowka T-owego frezarki (w skład wchodzą: nakrętka wydłużona -4 szt., nakrętka kołnierzowa -6 szt., nakrętka T-owa - 6 szt., podpora ząbkowana - klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt ) - 12 szt., łapa dociskowa ząbkowana ( 3 modele po 2 szt ) - 6 szt. śruba dwustronna 3' – 4szt., śruba dwustronna 4' – 4szt., śruba dwustronna 5' – 4szt., śruba dwustronna 6' – 4szt., śruba dwustronna 7' – 4szt., śruba dwustronna 8' - 4szt.)
	3

	11.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	12.
	Imadło maszynowe uchylno-obrotowe 160 mm
	3

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe samocentrujące 125 mm
	1

	14.
	Imadło maszynowe pryzmowe do mocowania wałków 100/10-80 mm
	1

	15.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	16.
	Rękawice ochronne
	20

	17.
	Sprzęt do utrzymania czystości kpl. (zmiotka, szufelka, miotła)
	8

	18.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa
	15

	19.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa
	1

	20.
	Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01
	1

	21.
	Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01
	3

	22.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa
	6

	23.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa
	1

	24.
	Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb
	5

	25.
	Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb
	5

	26.
	Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb
	1

	27.
	Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb
	5

	28.
	Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd
	5

	29.
	Zestaw czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym
	3

	30.
	Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą
	6

	31.
	Kątownik MKSc 150x100 ze stopką
	3

	32.
	Kątownik MKSa 150x100
	3

	33.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5)
	4

	34.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15)
	4

	35.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25)
	4

	36.
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa
	10

	37.
	Wzorce chropowatości Ra 0,005 – 12,5
	6

	38.
	Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum  630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm
	2

	39.
	Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05
	2

	42.
	Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1
	2

	43.
	Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00
	4

	44.
	Przymiar kreskowy MLPd 300
	6

	45.
	Zestaw pilników kluczykowych RPKX 100/2 (6 szt) kpl.
	6

	46.
	Piłka ręczna ramowa 300 mm
	6

	47.
	Przecinak ślusarski prostokątny do metalu 130 mm
	6

	48.
	Zestaw wycinaków ręcznych prostych 3-30mm
	6

	49.
	Zestaw narzędzi pomiarowych i traserskich 9 elementowy (skład: suwmiarka MAUa 150, punktak automatyczny, liniał prosty 300 mm, kątomierz uniwersalny, wzornik do gwintów metrycznych 0,25-6 mm, wzornik do gwintów calowych 4-62 (Whitworth, 55st), szczelinomierz, rysik traserski, taśma miernicza 5m)
	6

	50.
	Cyrkiel traserski nastawny 150 mm
	6

	51.
	Znacznik traserski 215 mm
	6

	52.
	Środkownik 100 mm
	6

	53.
	Zestaw znaczników cyfrowych do stali kpl. (numeratory)
	3

	54.
	Szczypce uniwersalne 200 mm
	10



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki-ostrzałki wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks.
	810 mm
	

	2.
	Szerokość maks.
	500 mm
	

	3.
	Wysokość maks.
	560 mm
	

	4.
	Średnica zew. obrabianego detalu maks.
	25 mm
	

	5.
	Wielkość ściernicy
	100 mm
	

	6.
	Masa szlifierki maks.
	60 kg
	

	7.
	Obroty wrzeciona do
	5000 obr/min
	

	8.
	Moc silnika do
	1,5 kW
	

	9.
	Kąt dla szlifowania stożków
	0 - 180°
	

	10.
	Kąt szlifowania zaskoku
	0 - 45°
	

	11.
	Kąt ujemny
	0 - 25°
	

	12.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	17.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK/NIE

	18.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	





	RAZEM część 2 zamówienia brutto
	VAT

	
	



)* Wpisać lub skreślić odpowiednio
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