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           Załącznik nr 2-5 do SWZ
Część 5 zamówienia
OPZ
Wyposażenie informatyczne 



1. Komputery stacjonarne –   sztuk: 20 
 
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Typ 
	Komputer stacjonarny. 

	2. 
	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji specjalistycznych (programy typu CAD/CAM) dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

	3. 
	Procesor 
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17200 punktów (na podstawie wyniku ze  strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) 

	4. 
	Pamięć operacyjna 
	Co najmniej 16GB DDR4-3200

	5. 
	Pamięć masowa 
	Min. 256 GB SATA SSD + minimum 500 GB HDD

	6. 
	Napęd optyczny 
	DVD-RW 

	7
	.Klawiatura 
	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny.

	8
	.Urządzenie wskazujące 
	Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka.

	9
	.Grafika 
	Minimum zintegrowana 

	10
	.Dźwięk 
	Karta dźwiękowa 5.1 lub 7.1

	11
	.Interfejs sieciowy  
	10/100 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną 

	12
	.Sieć bezprzewodowa  
	dodatkowa karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 b/g/n  (możliwa karta zewnętrzna typu USB)



	13
	.Obudowa  
	Wymiary powinny mieścić się w zakresie: 400-430x170-190x350-355 mm
Kolor czarny,
Złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio
Dodatkowy wentylator – minimum 1 sztuka
Wbudowany zasilacz minimum 350W
Złącza na tylnym panelu	1 x COM
· 1 x HDMI
· 1 x PS/2
· 1 x RJ45
· 1 x VGA
· 2 x USB 3.0
· 4 x USB
· Audio
 W przypadku złącza słuchawkowego stereo/liniowe wyjście i złącza mikrofonowego Zamawiający dopuszcza uniwersalne złącze Combo realizujące w/w funkcje. 

	14.
	
	Wolne złącza na płycie głównej	minimum PCI-Express x1 (1)
PCI-Express x16 (1)

	15
	.Oprogramowanie 
	System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL + nośnik do systemu lub system równoważny 
Program antywirusowy wraz z modułem Firewall – licencja minimum 3 lata
Pakiet biurowy: Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy 
lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący
wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.).
 
Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania:  
Microsoft Office Professional w wersjach od 2010 do 2019 (każdy z jego komponentów) 
Oprogramowanie: AUTODESK AUTOCAD, SIEMENS SinuTrain 
 

	16
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.

	17
	.Wsparcie techniczne producenta 
	Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim. 






2. Drukarka A3 sztuk: 2
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Typ
	urządzenie wielofunkcyjne

	2. 
	Technologia i rodzaj druku
	Laserowa, kolorowa, format A3

	3. 
	Drukowanie
	Rozmiar nośnika	A3
Rozdzielczość minimalna druku w czerni	1200 x 600 dpi
Rozdzielczość minimalna druku w kolorze	1200 x 600 dpi
Maks. szybkość druku mono	23 -25 str./min.
Maks. szybkość druku kolor	23 -25 str./min.
Automatyczny druk dwustronny (dupleks)

	4. 
	Skanowanie
	Typ skanera	CIS (płaski | kolorowy)
Rozdzielczość skanera	minimum 600 x 600 dpi
Głębia koloru minimum 24 bit

	5. 
	Kopiowanie
	Szybkość kopiarki w czerni minimum 23 str./min.
Szybkość kopiarki w kolorze minimum 23 str./min.
Rozdzielczość kopiarki minimum 600 x 600 dpi

	6.
	Dodatkowe
	Faks
Pojemność pamięci faksu	300-400 str.
Szybkość transmisji 33.6 kbps
automatyczny podajnik dokumentów (minimum 100 arkuszy), dupleks (skan, kopia, druk),
Przewód do połączenia z komputerem w zestawie, przewód zasilający
 Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 17 cm
Interfejs	Ethernet 10/100/1000 Mbps
USB 2.0
Z drukarką należy dodatkowo dostarczyć minimum 2 komplety oryginalnych tonerów (oprócz ewentualnego zestawu startowego, będącego standardowym wyposażeniem dostarczanym przez producenta)

	7
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






3. UPS  sztuk: 1
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Dane techniczne
	system regulacji napięcia
wyświetlacz LCD
system mocowania stelażowa, mocowanie RACK, kompatyybilne z zamawianą szafą serwerową 
Moc: 700-1200 W
Moc pozorna: 1200 VA
Napięcie wejściowe: 230 V
Zakres napięcia wejściowego: 165 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 55 Hz
Napięcie wyjściowe: 230 V
Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 %
Czas ładowania baterii: 4-8 H
Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A) minimum 4
Kolor: Czarny
Postać fali (podczas pracy na baterii): Modyfikowana sinusoida
Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe

	
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






4. Monitor  sztuk: 20
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Przekątna ekranu
	Minimum 23,8” 

	2. 
	Rozdzielczość nominalna
	Minimum  1920 x 1080 (Full HD) piksele

	3. 
	Typ matrycy
	IPS, minimalne parametry matrycy:
Kontrast	1000:1
Jasność	250 cd/m²
Czas reakcji plamki	5 ms
Kąt widzenia pion	178 °
Kąt widzenia poziom	178 °
Ilość wyświetlanych kolorów	16.7 mln
Powłoka matrycy	antyrefleksyjna
Format obrazu	16:9
Rodzaj podświetlenia	LED
Redukcja migotania,
Filtr światła niebieskiego

	4. 
	Złącza 
	Minimum 1 x D-Sub 15-pin
Minimum 1 x HDMI

	5. 
	Inne 
	standard VESA	100 x 100
Regulacja pochyłu, 
Klasa energetyczna (2021) E
Akcesoria	minimum 1 kabel HDMI i 1 kabel zasilający (minimum 1m długości)
Kolor obudowy czarny

	6
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






5. Komputer serwer –   sztuk: 1
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Typ 
	Komputer typu serwer w obudowie typu RACK. 
Zdalne zarządzanie: np. iDRAC9 Basic

	2. 
	Procesor 
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9948 punktów (na podstawie wyniku ze  strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) 
Posiadający minimum 8M cache i taktowanie minimum 3,6 Ghz
Procesor dedykowany do zastosowań serwerowych.

	3. 
	Pamięć operacyjna 
	Co najmniej 16GB (UDIMM, 2666MT/s) z możliwością rozbudowy do minimum 64GB

	4. 
	Pamięć masowa 
	Minimum 1.2TB SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 10000 RPM, 2.5") - 4 szt
Z możliwością pracy w RAID 0/1/5/10/50

	5. 
	Napęd optyczny 
	brak 

	6
	.Klawiatura 
	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny.

	7
	.Urządzenie wskazujące 
	Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka.

	8
	.Grafika 
	Minimum zintegrowana 

	9
	.Interfejs sieciowy  
	2 x 1GbE Base-T dopuszczalny zintegrowany

	10
	.Obudowa  
	2 x minimum 350W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze)
Obudowa kompatybilna z szafą typu RACK z zamówienia, o nieprzekraczalnej wielkości 1U

	11
	.Oprogramowanie 
	System operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Essentials lub system równoważny 

Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość:  
Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.
Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.
Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych).
Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB.
Zawarta możliwość uruchamiania nieograniczonej wirtualnych instancji systemu operacyjnego.
Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie
równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem
sterowników producenta sprzętu.
Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.
8. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft
Windows Server 2012 r2.
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość
uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.
Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie
Microsoft Active Directory.
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie
Microsoft Active Directory.

	12
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.

	13
	.Wsparcie techniczne producenta 
	Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim. 






6. Szafa RACK 27U sztuk:1

	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

	1.
	Szafa RACK 27U
	Wymiary minimalne zew. szafy: 600x1000x1405 [mm] - (szer. x gł. x wys.),
    Głębokość montażowa (półki): 700mm,
    Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 27U,
    Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych oraz drzwiach, 
    sufitowy panel wentylacyjny wyposażony w minimum cztery wentylatory, 
    minimum 4x szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu),
    Numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych,
    W zestawie komplet kluczyków (minimum 2 sztuki),
    Max. obciążenie szkieletu do 700-850kg (nośność statyczna),
    Materiał: stal malowana na kolor czarny,
    Stopień ochrony IP20,
    Drzwi frontowe (przednie) - przeszklone (szkło hartowane) z zamkiem, 
    Drzwi tylne - pełne stalowe z zamkiem, 
    Drzwi boczne (panele) - pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka,
    Regulowane nóżki poziomujące i kółka,
    Kompatybilna ze standardem 19" (EIA-310).


    



7. Drukarka A4 sztuk: 1
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Typ
	Drukarka laserowa A4

	2. 
	Technologia i rodzaj druku
	Laserowa, mono, format A4

	3. 
	Drukowanie
	Rozdzielczość w czerni minimum 600 x 600 dpi
Szybkość druku w czerni	minimum 33 str/min
Obsługiwane formaty nośników 	A4, A5, A6, B5, legal
Automatyczny druk dwustronny (dupleks)

	6.
	Dodatkowe
	Podajnik papieru minimum 	250 arkuszy
Taca odbiorcza minimum 	150 arkuszy
Pamięć	minimum 1024 MB
Wydajność	minimum 4000 str/mies
USB 2.0
Z drukarką należy dodatkowo dostarczyć minimum 2 komplety oryginalnych tonerów (oprócz ewentualnego zestawu startowego, będącego standardowym wyposażeniem dostarczanym przez producenta)

	7
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






8. Komputery stacjonarne –   sztuk: 13
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Typ 
	Komputer stacjonarny. 

	2. 
	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji specjalistycznych (programy typu CAD/CAM) dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

	3. 
	Procesor 
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 24170 punktów (na podstawie wyniku ze  strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) 
Taktowanie zegara: minimum 2,5 GHz w trybie turbo 5,2 GHz
Liczba rdzeni minimum: 8 (threads minimum 16)

	4. 
	Pamięć operacyjna 
	Co najmniej 16GB DDR4

	5. 
	Pamięć masowa 
	Min. 256 GB SATA SSD + minimum 1000 GB HDD

	6. 
	Napęd optyczny 
	DVD-RW 

	7
	.Klawiatura 
	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny.

	8
	.Urządzenie wskazujące 
	Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka.

	9
	.Grafika 
	Karta graficzna dedykowana dla oferowanej architektury gwarantująca prawidłowe i stabilne działanie komputera. 
Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 21935 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Musi posiadać minimum 8GB własnej pamięci typu GDDR6. 
Musi posiadać możliwość podłączenia minimum 2 monitorów. 
Musi mieć możliwość uzyskania rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli lub wyższej. 
Musi posiadać minimum jedno złącze HDMI, minimum jedno złącze DisplayPort

	10
	.Dźwięk 
	Karta dźwiękowa 5.1 lub 7.1

	11
	.Interfejs sieciowy  
	10/100 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną 

	12
	.Sieć bezprzewodowa  
	dodatkowa karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 b/g/n  (możliwa karta zewnętrzna typu USB)



	13
	.Obudowa  
	Wymiary powinny mieścić się w zakresie: 400-430x170-190x350-355 mm
Kolor czarny,
Złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio
Dodatkowy wentylator – minimum 1 sztuka
Wbudowany zasilacz umożliwiający nieprzerwaną pracę przy pełnym obciążeniu procesora, dysku, karty graficznej i USB
Złącza na tylnym panelu	minimum:
· 1 x HDMI
· 1 x RJ45
· 1 x VGA
· 2 x USB 3.0
· 4 x USB
· Audio
 W przypadku złącza słuchawkowego stereo/liniowe wyjście i złącza mikrofonowego Zamawiający dopuszcza uniwersalne złącze Combo realizujące w/w funkcje. 

	14.
	
	Wolne złącza na płycie głównej	minimum PCI-Express x1 (1)


	15
	.Oprogramowanie 
	System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL + nośnik do systemu lub system równoważny 
Program antywirusowy wraz z modułem Firewall – licencja minimum 3 lata
Pakiet biurowy: Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy 
lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący
wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.).
 
Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania:  
Microsoft Office Professional w wersjach od 2010 do 2019 (każdy z jego komponentów) 
Oprogramowanie: AUTODESK AUTOCAD, SIEMENS SinuTrain 
 

	16
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.

	17
	.Wsparcie techniczne producenta 
	Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim. 






9. Monitor 27’’  sztuk: 13
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Przekątna ekranu
	Minimum 27” 

	2. 
	Rozdzielczość nominalna
	Minimum  2560 x 1440 piksele, Typ HD: WQHD 

	3. 
	Typ matrycy
	minimalne parametry matrycy:
Jasność	250 cd/m²
Czas reakcji plamki	1 ms
Ilość wyświetlanych kolorów	16.7 mln
Format obrazu	16:9
Rodzaj podświetlenia	LCD
Powłoka matrycy matowa
Częstotliwość odświeżania 165 Hz
filtr światła niebieskego

	4. 
	Złącza 
	Minimum 1 x HDMI

	5. 
	Inne 
	standard VESA	100 x 100
Regulacja pochyłu, 
Klasa energetyczna (2021) G
Akcesoria	minimum 1 kabel HDMI i 1 kabel zasilający (minimum 1m długości)

	6
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






10. Monitor interaktywny 65” sztuk: 1
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	WYŚWIETLACZ
	przekątna 65”
rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840×2160)
podświetlenie matrycy Direct LED
czas reakcji matrycy minimum 8 ms
odświeżanie 60 HZ dla 4K / UHD (3840×2160)
wyświetlane kolory minimum 1,07 mld (10 bit)
jasność minimum 350 cd/m2
kąty widzenia minimum 178°
kontrast minimum 4000:1
żywotność matrycy minimum 50 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa Matowa szyba o grubości minimum 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa

	2. 
	SPECYFIKACJA DOTYKU
	technologia Podczerwień (IR)
rejestracja Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu 3 mm
ilość obsługiwanych punktów minimum 20
rozdzielczość 32767 × 32767 pkt
czas reakcji <10 ms
precyzja 2 mm
wspierane systemy operacyjne Windows: 10, 8, 7, XP
Linux / Mac

	3. 
	WEJŚCIA/WYJŚCIA
	porty wejściowe HDMI 3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wyjściowe HDMI minimum 1
porty wejściowe VGA 1
porty Audio 1 × wejście / 1 × wyjście
porty USB minimum 3 x USB 2.0 (2x na przodzie)
minimum 3 x USB 3.0
wbudowane głośniki
port LAN (RJ45) 


	4. 
	INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
	język menu OSD Polski
możliwość wgrania własnego logo Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału Tak

	5. 
	Inne 
	rozstaw otworów VESA 600 x 400
uchwyt naścienny w zestawie Tak

	6
	.Warunki gwarancji 
	Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego.






11. UTM sztuk: 1
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	UTM
	Minimum 2 porty WAN i 5 portów LAN GE, 
Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: 
firewall,
VPN,
antywirus,
IPS (ochrona przed atakami),
filtrowanie treści WWW,
ochrona przed spamem,
DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej),
kontrola aplikacji,
optymalizacja pasma,
kontroler sieci bezprzewodowych,
mocne uwierzytelnianie

Parametry produktu
Specyfikacja sprzętowa
LAN	minimum 5x1GB
WAN	minimum 2
USB	minimum 1
Console	1
Wydajność systemu
Przepustowość Firewall (1518 byte UDP)	minimum 2.5 Gbps
Przepustowość Firewall (512 byte UDP)	minimum 2.5 Gbps
Przepustowość Firewall (64 byte UDP)	minimum 2.5 Gbps
Opoźnienie Firewall	maksymalnie 180 μs
Przepustowość Firewall (PPS)	375 Kpps
Liczba jednoczesnych sesji (TCP)	minimum 1 800 000
Liczba nowych sesji/sekundę (TCP)	minimum 21 000
Liczba zasad zapory	5 000
Przepustowość IPSec VPN (512 byte)	minimum 90 Mbps
Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise)	minimum 800/350 Mbps
Liczba tuneli VPN (Klient-Brama/Brama-Brama)	minimum 250/200

Urządzenie powinno być dostarczone wraz z minimum 3 letnią subskrypcją zabezpieczeń.






12. Przewody USB, HDMI
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Przewody USB  sztuk:10
	Umożliwiające podłączenie drukarek wyszególnionych w specyfikacji do komputera (port USB), długość minimum 3m, kolor czarny

	2.
	Przewód HDMI
Sztuk: 30
	Specyfikacja
Wersja HDMI - 1.4
Max szerokość pasma sygnału - 340 MHz
Max przepływ TMDS - 10,2 Gbit/s
Głębia koloru - 48 bit/px
Max rozdzielczość złącza - 4096x2160p24
Długość – minimum 5m
Obsługiwane rozdzielczości wideo:
4096x2160 - 4K
2048×1152 - 2K
1920x1080 - 1080i
1280x720 - 720p



8. Montaż i konfiguracja UTM i serwera
	L
p. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Montaż szafy i urządzeń
	Montaż szafy RACK z pozycji 6 zamówienia we wskazanym pomieszczeniu prze zamawiającego. W szafie należy zamontować UPS, Serwer oraz UTM

	2.
	Konfiguracja urządzeń sieciowych
	Konfiguracja polegać będzie na podłączeniu i skonfigurowaniu serwera oraz UTM do pracy z istniejącą siecią informatyczną w szkole oraz zapewniającą dostęp do Internetu (wykorzystujący obecny typ łącza).
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