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Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy - Część 2 zamówienia
OPZ
Wyposażenie do pracowni obrabiarek konwencjonalnych

· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej wraz z wyposażeniem – 3 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. tokarki
	1940 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. tokarki
	850 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. tokarki
	1320 mm
	TAK / NIE

	4.
	Długość toczenia nie mniej niż
	800 mm
	TAK / NIE

	5.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	410 mm
	TAK / NIE

	6.
	Maks .średnica toczenia nad suportem nie mniej niż
	250 mm
	TAK / NIE

	7.
	Przelot wrzeciona min.
	50 mm
	TAK / NIE

	8.
	Masa tokarki maks.
	1590kg           TAK / NIE

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	45-1800 obr/min
	TAK / NIE

	10.
	Moc silnika do
	3,3 kW
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	18.
	Odczyt cyfrowy położenia w osiach
	tak
	TAK/NIE

	19.
	Koła zmianowe do gitary
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 200 mm
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Uchwyt tokarski 4 – szczękowy 250 mm
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Elektromechaniczny hamulec nożny
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Podtrzymka ruchoma i stała
	tak
	TAK/NIE

	24.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Układ chłodzenia
	tak
	TAK/NIE

	26.
	Kieł stały i obrotowy
	tak
	TAK/NIE

	27.
	Liniał do stożków
	tak
	TAK/NIE

	28.
	Tuleja redukcyjna wrzeciona
	tak
	TAK/NIE

	29.
	Tarcza czołowa
	tak
	TAK/NIE

	30.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak
	TAK/NIE

	31.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	32.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	33.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	34.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	35.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	36.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	37.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	38.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	39.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H15X, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	5

	2.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	1

	3.
	Nawiertaki NWRc HSS kpl. 9 szt. średnice 1; 1,15; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5; 6 mm
	4

	4.
	Tulejki redukcyjne Morse’a PTPa dostosowane do stożka w tokarce
	9

	5.
	Uchwyt 3-szczękowy 160 mm kpl.
	1

	6.
	Uchwyt 3-szczękowy 315 mm kpl.
	1

	7.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	8.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary  przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki-ostrzałki wraz z wyposażeniem – 2 szt. 

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks.
	810 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks.
	500 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks.
	560 mm
	TAK / NIE

	4.
	Średnica zew. obrabianego detalu maks.
	25 mm
	TAK / NIE

	5.
	Wielkość ściernicy
	100 mm
	TAK / NIE

	6.
	Masa szlifierki maks.
	60 kg
	[bookmark: _GoBack]TAK / NIE

	7.
	Obroty wrzeciona do
	5000 obr/min
	TAK / NIE

	8.
	Moc silnika do
	1,5 kW
	TAK / NIE

	9.
	Kąt dla szlifowania stożków
	0 - 180°
	TAK / NIE

	10.
	Kąt szlifowania zaskoku
	0 - 45°
	TAK / NIE

	11.
	Kąt ujemny
	0 - 25°
	TAK / NIE

	12.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	17.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej stołowej (nablatowej) wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks.
	1150 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks.
	480 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks.
	420 mm
	TAK / NIE

	4.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	200 mm
	TAK / NIE

	5.
	Długość toczenia nie mniej niż
	500 mm
	TAK / NIE

	6.
	Przelot wrzeciona min.
	21 mm
	TAK / NIE

	7.
	Masa tokarki maks.
	130 kg
	TAK / NIE

	8.
	Zakres obrotów wrzeciona
	100-2400 obr/min
	TAK / NIE

	9.
	Moc silnika do
	0,8 kW
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	10.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	11.
	Podtrzymka ruchoma
	tak
	TAK/NIE

	12.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	13.
	Koła zmianowe gitary
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Kły stałe
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	17.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	18.
	Szkolenie operatora w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie frezarki uniwersalnej wraz 
z wyposażeniem - 3szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. frezarki
	1650 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. frezarki
	1550 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. frezarki
	1800 mm
	TAK / NIE

	4.
	Wymiary stołu min
	1200x300 mm
	TAK / NIE

	5.
	Maks. przesuw wzdłużny stołu min.
	1000 mm
	TAK / NIE

	6.
	Maks. przesuw poprzeczny stołu min.
	300 mm
	TAK / NIE

	7.
	Odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu
	120-400 mm
	TAK / NIE

	8.
	Masa frezarki maks.
	1400 kg
	TAK / NIE

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	50-1500 obr/min
	TAK / NIE

	10.
	Moc silnika do
	2,2 kW
	TAK / NIE

	11.
	Gniazdo końcówki wrzeciona
	ISO 40
	TAK/NIE

	12.
	Przesuw belki min.
	350 mm
	

	Wyposażenie

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe 250 mm
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Podzielnica uniwersalna
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Konik
	tak
	TAK/NIE

	16.
	Tarcze podziałowe (3 szt.) kpl.
	tak
	TAK/NIE

	17.
	Uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	18
	Szczęki zewnętrzne i wewnętrzne do uchwytu tokarskiego
	tak
	TAK/NIE

	19.
	Koła zębate i zębatki kpl.
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Trzpień
	tak
	TAK/NIE

	21.
	Adapter
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Sworzeń
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Kieł tokarski
	tak
	TAK/NIE

	24.
	„Kamienie” do podzielnicy i konika
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK/NIE

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	33.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	34.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki do wałków 
i płaszczyzn wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. szlifierki
	1550 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. szlifierki
	1150 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. szlifierki
	1400 mm
	TAK / NIE

	4.
	Maks. średnica elementu nie mniej niż
	180 mm
	TAK / NIE

	5.
	Maks. długość szlifowania nie mniej niż
	450 mm
	TAK / NIE

	6.
	Szlifowanie płaskie nie mniej niż
	100x50 mm
	TAK / NIE

	7.
	Maks. waga elementu obrabianego nie mniej niż
	10 kg
	TAK / NIE

	8.
	Prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego +/- 100 obr/min
	3000 obr/min
	TAK / NIE

	9.
	Średnica ściernicy maks. do
	200 mm
	TAK / NIE

	10.
	Moc silnika maks. do
	3 kW
	TAK / NIE

	11.
	Masa całkowita do
	1400 kg
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	12.
	Automatyczne centralne smarowanie
	tak
	TAK/NIE

	13.
	Głowica podziałowa
	tak
	TAK/NIE

	14.
	Układ chłodzenia
	tak
	TAK/NIE

	15.
	Uchwyt trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak
	TAK/NIE

	16.
	Konik lewy i prawy
	tak
	TAK/NIE

	17.
	Kły tokarskie (2 szt.) kpl.
	tak
	TAK/NIE

	18.
	Stacja wyrównująca
	tak
	TAK/NIE

	19
	Przedłużenie wrzeciona
	tak
	TAK/NIE

	20.
	Imadło uchylno-obrotowe 125 mm
	tak
	TAK/NIE

	21.
	Zabieraki kpl.
	tak
	TAK/NIE

	22.
	Osłony przeciwbryzgowe
	tak
	TAK/NIE

	23.
	Osłony ściernicy kpl.
	tak
	TAK/NIE

	24.
	Ściernice obróbkowe kpl.
	tak
	TAK/NIE

	25.
	Oświetlenie
	tak
	TAK/NIE

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK/NIE

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK/NIE

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK/NIE

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK/NIE

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK/NIE

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK/NIE

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK/NIE

	33.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK/NIE

	34.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK/NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.
	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Zestaw frezów (frezy DIN 6527 o średnicach 4, 6, 8, 10, 12 frezy składane trzpieniowe o średnicy 16 i 20 z kompletem płytek skrawających, frez teowy NFRs 18x8 DIN 851, frez trzpieniowy półokrągły R5, frez kątowy zewnętrzny d=20 45 stopni DIN 1833, frez kulisty d=6 mm ) i głowic frezowych (d=50 mm, d= 80 mm i d= 100 mm z kompletami płytek skrawających)
	3

	2.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	3.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	4.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN
	3

	5.
	Komplet tulejek zaciskowych ER 32 do mocowania frezów kpl. (18 szt. zakres średnic 2-20 mm)
	3

	6.
	Oprawka zaciskowa ISO40 – ER 32
	6

	7.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A22
	3

	8.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A27
	3

	9.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A32
	3

	10.
	Zestaw płytek dociskowych kpl. 58 szt. odpowiedni do szerokości rowka T-owego frezarki (w skład wchodzą: nakrętka wydłużona -4 szt., nakrętka kołnierzowa -6 szt., nakrętka T-owa - 6 szt., podpora ząbkowana - klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt ) - 12 szt., łapa dociskowa ząbkowana ( 3 modele po 2 szt ) - 6 szt. śruba dwustronna 3' – 4szt., śruba dwustronna 4' – 4szt., śruba dwustronna 5' – 4szt., śruba dwustronna 6' – 4szt., śruba dwustronna 7' – 4szt., śruba dwustronna 8' - 4szt.)
	3

	11.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	12.
	Imadło maszynowe uchylno-obrotowe 160 mm
	3

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe samocentrujące 125 mm
	1

	14.
	Imadło maszynowe pryzmowe do mocowania wałków 100/10-80 mm
	1

	15.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	16.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa
	15

	17.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa
	1

	18.
	Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01
	1

	19.
	Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01
	3

	20.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa
	6

	21.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa
	1

	22.
	Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb
	5

	23.
	Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb
	5

	24.
	Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb
	1

	25.
	Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb
	5

	26.
	Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd
	5

	27.
	Zestaw czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym
	3

	28.
	Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą
	6

	29.
	Kątownik MKSc 150x100 ze stopką
	3

	30.
	Kątownik MKSa 150x100
	3

	31.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5)
	4

	32.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15)
	4

	33.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25)
	4

	34.
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa
	10

	35.
	Wzorce chropowatości Ra 0,005 – 12,5
	6

	36.
	Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum  630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm
	2

	37.
	Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05
	2

	38.
	Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1
	2

	39.
	Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00
	4

	40.
	Przymiar kreskowy MLPd 300
	6

	41.
	Zestaw pilników kluczykowych RPKX 100/2 (6 szt) kpl.
	6

	42.
	Piłka ręczna ramowa 300 mm
	6

	43.
	Przecinak ślusarski prostokątny do metalu 130 mm
	6

	44.
	Zestaw wycinaków ręcznych prostych 3-30mm
	6

	45.
	Zestaw narzędzi pomiarowych i traserskich 9 elementowy (skład: suwmiarka MAUa 150, punktak automatyczny, liniał prosty 300 mm, kątomierz uniwersalny, wzornik do gwintów metrycznych 0,25-6 mm, wzornik do gwintów calowych 4-62 (Whitworth, 55st), szczelinomierz, rysik traserski, taśma miernicza 5m)
	6

	46.
	Cyrkiel traserski nastawny 150 mm
	6

	47.
	Znacznik traserski 215 mm
	6

	48.
	Środkownik 100 mm
	6

	49.
	Zestaw znaczników cyfrowych do stali kpl. (numeratory)
	3

	50.
	Szczypce uniwersalne 200 mm
	10



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



	RAZEM część 2 zamówienia brutto
	VAT

	
	


W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy obrabiarek CNC i obrabiarek konwencjonalnych oraz ich wyposażenia) w okresie gwarancyjnym Dostawca  zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy (tzw. czas reakcji serwisu) w ciągu 2 dni roboczych od telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia wady, usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
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