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Załącznik nr 1-3 do SWZ
Formularz cenowy - Część 3 zamówienia
OPZ
Wyposażenie do pracowni obróbki ręcznej oraz wiertarek elektrycznych

· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wiertarki słupowej wraz 
z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. wiertarki
	1200 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. wiertarki
	600 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. wiertarki
	2150 mm
	TAK / NIE

	4.
	Maks. średnica wiercenia w stali do
	50 mm
	TAK / NIE

	5.
	Maks. średnica gwintowania w stali do
	M30
	TAK / NIE

	6.
	Skok wrzeciona min.
	220 mm
	TAK / NIE

	7.
	Maks. odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu min.
	500 mm
	TAK / NIE

	8.
	Wymiary stołu min.
	450x350 mm
	TAK / NIE

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona min.
	50-1800 obr/min
	TAK / NIE

	10.
	Masa wiertarki maks.
	950 kg
	TAK / NIE

	11.
	Moc silnika do
	3,0 kW
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	12.
	Imadło maszynowe obrotowe 250 mm
	tak
	TAK / NIE

	13.
	Oświetlenie
	tak
	TAK / NIE

	14.
	Funkcja gwintowania
	tak
	TAK / NIE

	15.
	Wskaźnik głębokości wiercenia
	tak
	TAK / NIE

	16.
	Przełącznik lewych obrotów
	tak
	TAK / NIE

	17.
	Osłona wrzeciona typu U z wyłącznikiem krańcowym
	tak
	TAK / NIE

	18
	Uchylny stół obrotowy od - 45 stopni do + 45 stopni
	tak
	TAK / NIE

	19.
	Stół roboczy podnoszony automatycznie
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	20.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	21.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	22.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK / NIE

	23.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne
	TAK / NIE

	24.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	25.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	26.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK / NIE

	27.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK / NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wiertarki stołowej wraz z wyposażeniem – 4 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. wiertarki
	900 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. wiertarki
	600 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. wiertarki
	1100 mm
	TAK / NIE

	4.
	Maks. średnica wiercenia w stali min. do
	16 mm
	TAK / NIE

	5.
	Wymiar roboczy stołu min.
	250x300 mm
	TAK / NIE

	6.
	Skok wrzeciona min.
	125 mm
	TAK / NIE

	7.
	Maks. odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu min.
	350 mm
	TAK / NIE

	8.
	Odległość wrzeciona od kolumny min.
	230 mm
	TAK / NIE

	9.
	Maks. prędkość obrotowa wrzeciona min.
	3000 obr/min
	TAK / NIE

	10.
	Masa wiertarki maks.
	145 kg
	TAK / NIE

	11.
	Moc silnika do
	1,1 kW
	[bookmark: _GoBack]TAK / NIE

	Wyposażenie

	12.
	Imadło wiertarskie
	tak
	TAK / NIE

	13.
	Oświetlenie
	tak
	TAK / NIE

	14.
	Urządzenie zderzakowe wrzeciona
	tak
	TAK / NIE

	15.
	Obrót stołu w płaszczyźnie pionowej
	tak
	TAK / NIE

	16.
	Uchwyt wiertarski
	tak
	TAK / NIE

	17.
	Osłona wrzeciona typu U z wyłącznikiem
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	18.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	19.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	20.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	21.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	22.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK / NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wiertarki wielowrzecionowej wraz z wyposażeniem – 1 szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	



	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane )*

	1.
	Długość maks. wiertarki bez przedłużeń stołu
	1400 mm
	TAK / NIE

	2.
	Szerokość maks. wiertarki bez przedłużeń stołu
	1300 mm
	TAK / NIE

	3.
	Wysokość maks. wiertarki bez przedłużeń stołu
	1400 mm
	TAK / NIE

	4.
	Ilość wrzecion min.
	21
	TAK / NIE

	5.
	Odstęp pomiędzy wrzecionami w zakresie
	30-35 mm
	TAK / NIE

	6.
	Maks. obszar roboczy min.
	2500x2500 mm
	TAK / NIE

	7.
	Maks. średnica wiertła min.
	10 mm
	TAK / NIE

	8.
	Wymagane ciśnienie do pracy w zakresie
	0,6-0,8 MPa
	TAK / NIE

	9.
	Maks. prędkość obrotowa wrzeciona min.
	2500 obr/min
	TAK / NIE

	10.
	Masa wiertarki maks. do
	800 kg
	TAK / NIE

	11.
	Moc silnika do
	1,5 kW
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	12.
	Uchwyty zaciskowe do szybkiego mocowania wierteł
	tak
	TAK / NIE

	13.
	Samopoziomujące pneumatyczne dociski zaciskowe
	tak
	TAK / NIE

	14.
	Aluminiowe przedłużenie przykładnicy
	tak
	TAK / NIE

	15.
	Pedał nożny do dociskania-wiercenia-luzowania
	tak
	TAK / NIE

	16.
	Rolki pomocnicze stołu
	tak
	TAK / NIE

	17.
	Głowica pneumatyczna z przechylaną blokadą
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	18.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	19.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	20.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	21.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	22.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK / NIE



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	





· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia ślusarskiego według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Zestaw gwintowników i narzynek M3-M12 HSS (gwintowniki ręczne 3-częściowe: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12 narzynki: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12, pokrętło do narzynek: 25x9 mm, pokrętło do gwintowników: rozmiar 1 ½, wkrętak)
	24

	2.
	Zestaw ręcznych pilników ślusarskich 250/1 (skład: RPSf, RPSe, RPSd, RPSc, RPSb, RPSa)
	24

	3.
	Zestaw ręcznych pilników ślusarskich 250/2 (skład: RPSf, RPSe, RPSd, RPSc, RPSb, RPSa)
	24

	4.
	Zestaw ręcznych pilników ślusarskich 250/3 (skład: RPSf, RPSe, RPSd, RPSc, RPSb, RPSa)
	24

	5.
	Młotek ślusarski 200g MSJ200
	12

	6.
	Młotek ślusarski 500g MSJ500
	2

	7.
	Młotek ślusarski 1000g MSJ1000
	2

	8.
	Młotek z miękkim obuchem z wymiennymi końcówkami 8 el. (młotek z miękkim obuchem Safety pomarańczowy/czarny (twardy/średnio miękki), końcówka miękka, niebieska, końcówka średnio miękka, czarna, końcówka średnio twarda, żółta, końcówka bardzo twarda, biała, końcówka miękka, kwadratowa, niebieska, końcówka średnio twarda kwadratowa, żółta, klucz trzpieniowy sześciokątny)
	12

	9.
	Imadło maszynowe wiertarskie szerokość szczęki 150 mm.   maksymalny rozstaw szczęk 150 mm, maksymalna siła mocowania 800 daN
	12

	10.
	Wkrętaki płaskie i krzyżowe zestaw 6 el. (płaskie 6x125 mm, 5x100 mm, 3x75 mm, krzyżowe PH2x125 mm, PH1x100 mm, PH0x75 mm)
	24

	11.
	Klucze płaskie maszynowe dwustronne RWPd (wykonanie ze stali chromowej narzędziowej, chropowate, chromowane, płaskie i odchylone o 15° główki) rozmiar 6-22 mm zestaw 8 elementowy
	17

	12.
	Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych RWTg (imbusowych wykonane ze stali chromowej narzędziowej,  cynkowane, rozmiary: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
	12

	13.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN
	32

	14.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 14-20 mm (uchwyt 13 mm, komplet 7 szt.) HSS TiN
	8

	15.
	Zestaw rozwiertaków maszynowych z chwytem walcowym NRTa 2-12 mm HSS (kpl. 15 el. o średnicy 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 i 12 mm, klasa dokładności H7)
	8

	16.
	Zestaw rozwiertaków maszynowych NRTc z chwytem stożkowym Morse’a 14-20 mm HSS (kpl. 4 el. o średnicy 14, 16, 18, 20  mm, klasa dokładności H7)
	8

	17.
	Zestaw pogłębiaczy walcowo–czołowych NWCa z chwytem walcowym HSS wyposażonych w piloty stałe (kpl. 6 el.: M3; M4; M5; M6; M8; M10)
	5

	18.
	Zestaw pogłębiaczy stożkowych 90° NWSa z chwytem walcowym HSS (kpl. 6 el.: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm )
	12

	19.
	Zestaw pogłębiaczy stożkowych 60° NWSb z chwytem stożkowym HSS (kpl. 5 el.: 8; 10; 12,5; 16; 20 mm )
	5

	20.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	7

	21.
	Wiertarka ręczna bezudarowa o mocy 600 W, dwa kierunki obrotów, maks. średnica wiercenia w drewnie min. 25 mm, maks. średnica wiercenia w stali min. 10 mm, maks. moment obrotowy min. 20 Nm, prędkość obrotowa bez obciążenia min. 2600 obr/min, typ uchwytu szybkozaciskowy, zasilanie sieciowe, gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	2

	22.
	Wiertarka ręczna o mocy 1300 W, dwa kierunki obrotów, maks. średnica wiercenia w drewnie min. 40 mm, maks. średnica wiercenia w stali min. 16 mm, maks. moment obrotowy min. 44 Nm, prędkość obrotowa bez obciążenia min. 2600 obr/min, typ uchwytu szybkomocujący lub kluczykowy, zasilanie sieciowe, uchwyt pomocniczy ogranicznik głębokości wiercenia, gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	2

	23.
	Szlifierka kątowa o mocy 1400 W, prędkość obrotowa bez obciążenia do 11000 obr/min, średnica tarczy maks. 125 mm, zasilanie sieciowe, dodatkowa rękojeść/uchwyt, miękki start urządzenia, gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	3

	24.
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa maks. moment obrotowy 54 Nm, prędkość obrotowa 0-1700 obr./min, liczba akumulatorów2, pojemność akumulatora 2 x 2,0 Ah, napięcie zasilające 18 V, napięcie akumulatora 18 V, zakres uchwytu wiertarskiego 10 mm zakres momentu obrotowego 21 / 54 Nm, zestaw powinien zawierać 2 akumulatory i ładowarkę, gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	3

	25.
	Tulejki redukcyjne Morse’a PTPa dostosowane do stożka w wiertarce
	10

	26.
	Uchwyt wiertarski zębaty średnica mocowania 1,5 - 13 mm, gwint wewnętrzny 1/2" - 20 UNF, średnica zewnętrzna ok. 43 mm, długość (zamknięta) ok. 75 mm, rozmiar klucza 2
	10

	27.
	Uchwyt wiertarski szybkomocujący średnica mocowania 1,5-13 mm,  gwint wewnętrzny 1/2" - 20 UNF, długość (zamknięta) ok. 75 mm
	2

	28.
	Nitownica ręczna (długość narzędzia ok. 285 mm, przeznaczona do nitowania nitów zrywalnych aluminiowych i stalowych o średnicach 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 mm oraz nitów ze stali nierdzewnej, system automatycznego usuwania zużytego trzpienia)
	12

	29.
	Nitownica ręczna do nitonakrętek M3-M12, głowice w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, wykonane ze stali narzędziowej chromowo-molibdenowej Cr-Mo, rękojeści pokryte antypoślizgową okładziną
	12

	30.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	31.
	Szlifierka ręczna taśmowa, prędkość przesuwu taśmy: 200 – 330 m/min, powierzchnia szlifowania szer.xdługość 75x533 mm, szerokość taśmy: 75 mm, moc 750 W, gwarancja 24 miesiące
	4

	32.
	Nożyce dźwigniowe Długość ostrza min. 70 mm, maks. grubość cięcia (stalowa blacha) min. 5 mm, maks. grubość cięcia (pręt) min. 11 mm, sprężynowy system automatycznego powrotu, rączka z miękkim uchwytem
	4

	33.
	Zestaw wierteł do metalu NWKc 13-16 mm (stożek Morse’a odpowiedni do wiertarki, 7 el. o średnicy: 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16 mm) HSS
	4



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl. (stanowisko nauczycielskie w pracowni obróbki ręcznej)

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kontrolno-pomiarowego według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl. (stanowisko trasersko-pomiarowe)

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum  630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm
	1

	2.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa
	20

	3.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa
	1

	4.
	Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01
	1

	5.
	Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01
	1

	6.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa
	6

	7.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa
	1

	8.
	Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb
	5

	9.
	Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb
	5

	10.
	Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb
	1

	11.
	Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb
	5

	12.
	Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd
	1

	13.
	Zestaw czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym
	3

	14.
	Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą
	6

	15.
	Kątownik MKSc 150x100 ze stopką
	5

	16.
	Kątownik MKSa 150x100
	5

	17.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5)
	4

	18.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15)
	2

	19.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25)
	1

	20.
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa
	10

	21.
	Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05
	1

	22.
	Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1
	2

	23.
	Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00
	4

	24.
	Przymiar kreskowy MLPd 300
	6

	25.
	Taśma miernicza zwijana 5m
	2

	26.
	Wzorce chropowatości Ra 0,005 – 12,5
	6

	27.
	Zestaw pilników kluczykowych RPKX 100/2 (6 szt) kpl.
	6

	28.
	Piłka ręczna ramowa 300 mm
	6

	29.
	Przecinak ślusarski prostokątny do metalu 130 mm
	6

	30.
	Zestaw wycinaków ręcznych prostych 3-30mm
	6

	31.
	Zestaw narzędzi pomiarowych i traserskich 9 elementowy (skład: suwmiarka MAUa 150, punktak automatyczny, liniał prosty 300 mm, kątomierz uniwersalny, wzornik do gwintów metrycznych 0,25-6 mm, wzornik do gwintów calowych 4-62 (Whitworth, 55st), szczelinomierz, rysik traserski, taśma miernicza 5m)
	6

	32.
	Cyrkiel traserski nastawny 150 mm
	6

	33.
	Znacznik traserski 215 mm
	6

	34.
	Środkownik 100 mm
	6

	35.
	Zestaw znaczników cyfrowych do stali kpl. (numeratory)
	3

	36.
	Szczypce uniwersalne 200 mm
	10



	Łączna cena brutto
	VAT

	
	



	RAZEM część 3 zamówienia brutto
	VAT

	
	




W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy obrabiarek CNC i obrabiarek konwencjonalnych oraz ich wyposażenia) w okresie gwarancyjnym Dostawca  zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy (tzw. czas reakcji serwisu) w ciągu 2 dni roboczych od telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia wady, usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

	Przyjmuję do wiadomości powyższe warunki świadczenia gwarancji i zobowiązuję się do ich przestrzegania
	TAK/NIE
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