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Załącznik nr 2-2 do SWZ
Część 2 zamówienia
OPZ
Wyposażenie do pracowni obrabiarek konwencjonalnych

· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej wraz z wyposażeniem – 3 szt. 
	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry

	1.
	Długość maks. tokarki
	1940 mm

	2.
	Szerokość maks. tokarki
	850 mm

	3.
	Wysokość maks. tokarki
	1320 mm

	4.
	Długość toczenia nie mniej niż
	800 mm

	5.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	410 mm

	6.
	Maks .średnica toczenia nad suportem nie mniej niż
	250 mm

	7.
	Przelot wrzeciona min.
	50 mm

	8.
	Masa tokarki maks.
	1590kg

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	45-1800 obr/min

	10.
	Moc silnika do
	3,3 kW

	Wyposażenie

	18.
	Odczyt cyfrowy położenia w osiach
	tak

	19.
	Koła zmianowe do gitary
	tak

	20.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 200 mm
	tak

	22.
	Uchwyt tokarski 4 – szczękowy 250 mm
	tak

	22.
	Elektromechaniczny hamulec nożny
	tak

	23.
	Podtrzymka ruchoma i stała
	tak

	24.
	Konik
	tak

	25.
	Układ chłodzenia
	tak

	26.
	Kieł stały i obrotowy
	tak

	27.
	Liniał do stożków
	tak

	28.
	Tuleja redukcyjna wrzeciona
	tak

	29.
	Tarcza czołowa
	tak

	30.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak

	31.
	Oświetlenie
	tak

	Inne

	32.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny

	33.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności

	34.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne

	35.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę

	36.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

	37.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru

	38.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat

	39.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby





· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.
	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H15X, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	5

	2.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	1

	3.
	Nawiertaki NWRc HSS kpl. 9 szt. średnice 1; 1,15; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5; 6 mm
	4

	4.
	Tulejki redukcyjne Morse’a PTPa dostosowane do stożka w tokarce
	9

	5.
	Uchwyt 3-szczękowy 160 mm kpl.
	1

	6.
	Uchwyt 3-szczękowy 315 mm kpl.
	1

	7.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	8.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary  przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki-ostrzałki wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry

	1.
	Długość maks.
	810 mm

	2.
	Szerokość maks.
	500 mm

	3.
	Wysokość maks.
	560 mm

	4.
	Średnica zew. obrabianego detalu maks.
	25 mm

	5.
	Wielkość ściernicy
	100 mm

	6.
	Masa szlifierki maks.
	60 kg

	7.
	Obroty wrzeciona do
	5000 obr/min

	8.
	Moc silnika do
	1,5 kW

	9.
	Kąt dla szlifowania stożków
	0 - 180°

	10.
	Kąt szlifowania zaskoku
	0 - 45°

	11.
	Kąt ujemny
	0 - 25°

	12.
	Oświetlenie
	tak

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru

	17.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat





· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki uniwersalnej stołowej (nablatowej) wraz z wyposażeniem – 1 szt. 
	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry

	1.
	Długość maks.
	1150 mm

	2.
	Szerokość maks.
	480 mm

	3.
	Wysokość maks.
	420 mm

	4.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	200 mm

	5.
	Długość toczenia nie mniej niż
	500 mm

	6.
	Przelot wrzeciona min.
	21 mm

	7.
	Masa tokarki maks.
	130 kg

	8.
	Zakres obrotów wrzeciona
	100-2400 obr/min

	9.
	Moc silnika do
	0,8 kW

	Wyposażenie

	10.
	Uchwyt tokarski 3-szczękowy 160 mm
	tak

	11.
	Podtrzymka ruchoma
	tak

	12.
	Konik
	tak

	13.
	Koła zmianowe gitary
	tak

	14.
	Kły stałe
	tak

	15.
	Osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE
	tak

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności

	15.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

	16.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru

	17.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat

	18.
	Szkolenie operatora w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie frezarki uniwersalnej wraz 
z wyposażeniem - 3szt.
	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry

	1.
	Długość maks. frezarki
	1650 mm

	2.
	Szerokość maks. frezarki
	1550 mm

	3.
	Wysokość maks. frezarki
	1800 mm

	4.
	Wymiary stołu min
	1200x300 mm

	5.
	Maks. przesuw wzdłużny stołu min.
	1000 mm

	6.
	Maks. przesuw poprzeczny stołu min.
	300 mm

	7.
	Odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu
	120-400 mm

	8.
	Masa frezarki maks.
	1400 kg

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	50-1500 obr/min

	10.
	Moc silnika do
	2,2 kW

	11.
	Gniazdo końcówki wrzeciona
	ISO 40

	12.
	Przesuw belki min.
	350 mm

	Wyposażenie

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe 250 mm
	tak

	14.
	Podzielnica uniwersalna
	tak

	15.
	Konik
	tak

	16.
	Tarcze podziałowe (3 szt.) kpl.
	tak

	17.
	Uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak

	18
	Szczęki zewnętrzne i wewnętrzne do uchwytu tokarskiego
	tak

	19.
	Koła zębate i zębatki kpl.
	tak

	20.
	Trzpień
	tak

	21.
	Adapter
	tak

	22.
	Sworzeń
	tak

	23.
	Kieł tokarski
	tak

	24.
	„Kamienie” do podzielnicy i konika
	tak

	25.
	Oświetlenie
	tak

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru

	33.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat

	34.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki do wałków 
i płaszczyzn wraz z wyposażeniem – 1 szt.
	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry

	1.
	Długość maks. szlifierki
	1550 mm

	2.
	Szerokość maks. szlifierki
	1150 mm

	3.
	Wysokość maks. szlifierki
	1400 mm

	4.
	Maks. średnica elementu nie mniej niż
	180 mm

	5.
	Maks. długość szlifowania nie mniej niż
	450 mm

	6.
	Szlifowanie płaskie nie mniej niż
	100x50 mm

	7.
	Maks. waga elementu obrabianego nie mniej niż
	10 kg

	8.
	Prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego +/- 100 obr/min
	3000 obr/min

	9.
	Średnica ściernicy maks. do
	200 mm

	10.
	Moc silnika maks. do
	3 kW

	11.
	Masa całkowita do
	1400 kg

	Wyposażenie

	12.
	Automatyczne centralne smarowanie
	tak

	13.
	Głowica podziałowa
	tak

	14.
	Układ chłodzenia
	tak

	15.
	Uchwyt trójszczękowy samocentrujący 160 mm
	tak

	16.
	Konik lewy i prawy
	tak

	17.
	Kły tokarskie (2 szt.) kpl.
	tak

	18.
	Stacja wyrównująca
	tak

	19
	Przedłużenie wrzeciona
	tak

	20.
	Imadło uchylno-obrotowe 125 mm
	tak

	21.
	Zabieraki kpl.
	tak

	22.
	Osłony przeciwbryzgowe
	tak

	23.
	Osłony ściernicy kpl.
	tak

	24.
	Ściernice obróbkowe kpl.
	tak

	25.
	Oświetlenie
	tak

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych

	29.
	Schematy elektryczne i hydrauliczne

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru

	33.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat

	34.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby



· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.
	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Zestaw frezów (frezy DIN 6527 o średnicach 4, 6, 8, 10, 12 frezy składane trzpieniowe o średnicy 16 i 20 z kompletem płytek skrawających, frez teowy NFRs 18x8 DIN 851, frez trzpieniowy półokrągły R5, frez kątowy zewnętrzny d=20 45 stopni DIN 1833, frez kulisty d=6 mm ) i głowic frezowych (d=50 mm, d= 80 mm i d= 100 mm z kompletami płytek skrawających)
	3

	2.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	3.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	3

	4.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN
	3

	5.
	Komplet tulejek zaciskowych ER 32 do mocowania frezów kpl. (18 szt. zakres średnic 2-20 mm)
	3

	6.
	Oprawka zaciskowa ISO40 – ER 32
	6

	7.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A22
	3

	8.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A27
	3

	9.
	Trzpień zabierakowy ISO 40 – A32
	3

	10.
	Zestaw płytek dociskowych kpl. 58 szt. odpowiedni do szerokości rowka T-owego frezarki (w skład wchodzą: nakrętka wydłużona -4 szt., nakrętka kołnierzowa -6 szt., nakrętka T-owa - 6 szt., podpora ząbkowana - klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt ) - 12 szt., łapa dociskowa ząbkowana ( 3 modele po 2 szt ) - 6 szt. śruba dwustronna 3' – 4szt., śruba dwustronna 4' – 4szt., śruba dwustronna 5' – 4szt., śruba dwustronna 6' – 4szt., śruba dwustronna 7' – 4szt., śruba dwustronna 8' - 4szt.)
	3

	11.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	4

	12.
	Imadło maszynowe uchylno-obrotowe 160 mm
	3

	13.
	Imadło maszynowe obrotowe samocentrujące 125 mm
	1

	14.
	Imadło maszynowe pryzmowe do mocowania wałków 100/10-80 mm
	1

	15.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	16.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa
	15

	17.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa
	1

	18.
	Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01
	1

	19.
	Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01
	3

	20.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa
	6

	21.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa
	1

	22.
	Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb
	5

	23.
	Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb
	5

	24.
	Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb
	1

	25.
	Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb
	5

	26.
	Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd
	5

	27.
	Zestaw czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym
	3

	28.
	Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą
	6

	29.
	Kątownik MKSc 150x100 ze stopką
	3

	30.
	Kątownik MKSa 150x100
	3

	31.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5)
	4

	32.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15)
	4

	33.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25)
	4

	34.
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa
	10

	35.
	Wzorce chropowatości Ra 0,005 – 12,5
	6

	36.
	Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum  630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm
	2

	37.
	Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05
	2

	38.
	Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1
	2

	39.
	Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00
	4

	40.
	Przymiar kreskowy MLPd 300
	6

	41.
	Zestaw pilników kluczykowych RPKX 100/2 (6 szt) kpl.
	6

	42.
	Piłka ręczna ramowa 300 mm
	6

	43.
	Przecinak ślusarski prostokątny do metalu 130 mm
	6

	44.
	Zestaw wycinaków ręcznych prostych 3-30mm
	6

	45.
	Zestaw narzędzi pomiarowych i traserskich 9 elementowy (skład: suwmiarka MAUa 150, punktak automatyczny, liniał prosty 300 mm, kątomierz uniwersalny, wzornik do gwintów metrycznych 0,25-6 mm, wzornik do gwintów calowych 4-62 (Whitworth, 55st), szczelinomierz, rysik traserski, taśma miernicza 5m)
	6

	46.
	Cyrkiel traserski nastawny 150 mm
	6

	47.
	Znacznik traserski 215 mm
	6

	48.
	Środkownik 100 mm
	6

	49.
	Zestaw znaczników cyfrowych do stali kpl. (numeratory)
	3

	50.
	Szczypce uniwersalne 200 mm
	10


Uwaga:
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy obrabiarek CNC i obrabiarek konwencjonalnych oraz ich wyposażenia) w okresie gwarancyjnym Dostawca powinien się zobowiązać do rozpoczęcia naprawy (tzw. czas reakcji serwisu) w ciągu 2 dni roboczych od telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia wady, usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
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