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Załącznik nr 2-7 do SWZ
Część 7 zamówienia
OPZ
Dostawa, montaż wyposażenia - MEBLE
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	Stół warsztatowy
Blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości minimum 30 [mm] lakierowana lakierem o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.
Stelaż stołu z blachy o grubości minimum 1,5 mm, 
wyposażony w ściankę tylną oraz 1 półkę na dole.
Dodatkowo: stopki samopoziomujące. 
Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi minimum 250 kg.
Blat o wymiarach 800x600 mm
Wysokość stoły 800-850 mm
Możliwość zamontowania imadła
Kolor  stelażu RAL7024.
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	Stolik dwuosobowy (ławka szkolna regulowana)
Stół szkolny z regulacją wysokości wykonany malowanego proszkowo (kolor RAL7024), owalnego profilu o minimalnych wymiarach 38x20mm.
Dodatkowym usztywnieniem stolika powinna być poprzeczka łącząca nogi stelaża.
Blat stolika: trwała płyta laminowana dwustronnie o gr minimum 18 mm (kolor BUK) wykończonej obrzeżem PCV minimum 2mm w kolorze blatu.
Stolik 2-os z blatem o wymiarze 1300x500
Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.
Model dostosowany wysokością do uczniów:  regulacja minimum w zakresie 4-6 
Atesty i certyfikaty:
Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i normy PN-EN 1729-1:2016;PN-EN 1729-2+1:2016
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	Stół warsztatowy 2
Wysokość blatu: minimum 850 mm do maksymalnie 900 mm
Rodzaj konstrukcji / materiał: profil stalowy 40 x 40 x minimum 2 mm  
Nośność: minimum 1200 kg
Długość: 1350-1400 mm 
Głębokość:700-750 mm
Kolor konstrukcji/korpusu: grafitowy RAL 7024
blat dębowy olejowany  # minimum 40 mm, wpuszczony w metalowy kątownik
pod blatem 1 szafka metalowa o szerokości minimum 590mm i wysokości od podłoża do blatu stołu, kolor frontu szafki RAL5015
Możliwość zamontowania imadła
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	Regał metalowy otwarty
Minimum 4 półki
Wymiary 800x50x2000 mm
Półki metalowe
Kolor szary RAL 7024
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	Szafa narzędziowa metalowa
konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej
drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami
minimum 3 półki o nośności 100 kg, przestawne co 35 mm
zamek baskwilowy, zamek na klucz, minimum 2 klucze w komplecie
malowane proszkowo
kolorystyka: grafitowy RAL 7024
wymiary 800x500x2000mm
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	Biurko
Stół nauczycielski z profilu owalnego profilu o minimalnych wymiarach 38x20mm, stanowiącym dwie pary nóg, skręcanych minimum trzema stalowymi łączynami. Wyposażony w szafkę z drzwiczkami i zamkiem na klucz. Szafka wewnątrz z minimum 1 półką.
Stelaż malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL7024. Nogi stołu wyposażone w specjalne stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Tył biurka zakryty, płyta laminowana dwustronnie o długości równej długości blatu i wysokości minimum 400mm
Atesty i certyfikaty:
Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy i normy PN-EN 1729-1:2016;PN-EN 1729-2+1:2016: wymiar nr 6.
Blat z płyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk D 381.
Obrzeże okleinowane PCV gr. 2 mm w kolorze blatu
(w blacie zaślepiony otwór na przewody)
wymiary blatu: 1500x600 mm
szafka zamykana na klucz
kolorystyka stelażu: RAL 7024
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	Fotel obrotowy
Oparcie i siedzisko wykonane z miękkiej skóry PU
Chromowana pięcioramienna nóżka,
Gumowane kółka - zapewniają płynną jazdę po każdym rodzaju powierzchni oraz zapobiegają rysowaniu podłoża,
Regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy),
Szerokie, wyprofilowane, metalowe podłokietniki wykończone skórą PU,
Ergonomiczne oparcie,
Funkcja kołyski dostosowywana do wagi ciała,
Blokada pozycji pionowej,
Obrót 360 stopni
Materiał: Skóra ekologiczna, kolor czarny
Maksymalne obciążenie: minimum 120 kg
Wysokość całkowita: maksymalna (przy regulacji) minimum  125 cm
Szerokość całkowita: 64-66 cm
Wysokość oparcia od powierzchni siedziska: 76-78 cm
Wysokość od podłoża do podłokietników: 70 cm - 80 cm
Głębokość siedziska: 54-55 cm
Szerokość siedziska: 50-51 cm
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	Szafka szkolna dla 8 uczniów, metalowa
szafka skrytkowa 8-drzwiowa 4Kx2D (4 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie)
- wymiary całkowite: 150x155-160x48-51cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka minimum 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce drążek, minimum 1x haczyk plastikowy na drążku, minimum 2x haczyk metalowy na ściance
- wentylacja (perforacja)
Kolor korpusu RAL 7035, drzwiczki RAL 5015
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	Krzesło konferencyjne
Rama: czarna
Tapicerka: czarna materiałowa o grubym splocie
Wysokość całkowita: 81-83 cm
Wysokość do siedziska: 44-45 cm
Głębokość siedziska: 42-43 cm
Szerokość siedziska: 45-46 cm
Profil: stalowy
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	Ławka do poczekalni czterostanowiskowa
wykonana z grubego stalowego profilu minimum 40mm x 40mm, oparcie i siedzisko wykonane z wysokogatunkowego plastiku odpornym na działanie promieni UV.
Ławka spawana, kolor stelażu: czarny
Nośność minimum 4x120 kg
wysokość oparcia: 310-330 mm
szerokość oparcia: 460-470 mm
głębokość siedziska: 390-405 mm
szerokość siedziska: 460-470 mm
wysokość siedziska od podłoża: 450-455 mm
kolor tworzywa siedzisk RAL -7016
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	Krzesło szkolne – krzesło do stolika dwuosobowego z poz. 2 i 13
Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej minimum 38x20, malowane proszkowo, kolor RAL7024.
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości minimum 8mm.
Końce nóg zabezpieczone nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.
Rozmiar: dostosowany do stolika z pozycji nr2 – rozmiar 6.
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	Stół warsztatowy 3
Wysokość blatu: minimum 850 mm do maksymalnie 900 mm
Rodzaj konstrukcji / materiał: profil stalowy 40 x 40 x minimum 2 mm  
Nośność: minimum 1200 kg
Długość: 1200-1400 mm 
Głębokość: 750 mm
Kolor konstrukcji/korpusu: grafitowy RAL 7024
blat dębowy olejowany  # minimum 40 mm, wpuszczony w metalowy kątownik
pod blatem 1 szuflada metalowa o szerokości minimum 590mm i wysokości 120mm, kolor frontu szuflady/szuflad RAL5015
Możliwość zamontowania imadła
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	Stolik dwuosobowy 2
Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej minimum Ø50 oraz prostokątnej minimum 40x20 mm. Nogi wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Blat - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 25 mm w kolorze buk, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 1800 x 700 x 760 mm
Kolorystyka:
Stelaż – RAL9005 lub RAL7024
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	Stół konferencyjny
Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej minimum Ø50 oraz prostokątnej minimum 40x20 mm. Nogi wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Blat - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 25 mm w kolorze buk, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 2000 x 2000 x 760 mm
Dopuszcza się wykonanie 2 stołów z możliwością stałego łączenia ze sobą (zapobiegające przesuwaniu się). Po połączeniu stoły będą stanowiły jeden blat o wymiarach 2000x2000mm
Kolorystyka:
Stelaż – RAL9005 
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	Drewniana szafa na odzież roboczą
szafka ubraniowa wykonana z dwustronnie laminowanej płyty wiórowej (o grubości 18 mm). Krawędzie są wykończone wytrzymałym plastikowym obrzeżem ABS minimum 1mm grubości. Szafki są zamykane za pomocą zamka cylindrycznego, minimum dwa klucze w zestawie. W zestawie podwójny haczyk i dwie półki.
Szafę ubraniową we kolorze buk.
w tylnej części szafy są wykonane otwory, które zapewniają wentylację górnej i dolnej części szafy
szafa jest dostarczana w stanie złożonym
szafa w wariancie 2 lub 3 drzwiowym
Minimalne wymiary szafy: 1900x900x420 mm
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