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Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz cenowy
[image: image1.jpg]Wyposażenie do pracowni obrabiarek numerycznych CNC
· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki CNC wraz z wyposażeniem - 1szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	


	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane: )*

	1.
	Długość maks. tokarki
	1930 mm
	

	2.
	Szerokość maks. tokarki
	1300 mm
	

	3.
	Wysokość maks. tokarki
	2010 mm
	

	4.
	Długość toczenia nie mniej niż
	500 mm
	

	5.
	Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż.
	300 mm
	

	6.
	Maks. średnica toczenia nad suportem nie mniej niż
	150 mm
	

	7.
	Przelot wrzeciona min.
	40 mm
	

	8.
	Masa tokarki maks.
	1300kg
	

	9.
	Zakres obrotów wrzeciona
	100-2000 obr/min
	

	10.
	Moc silnika do
	4 kW
	

	Sterowanie

	11.
	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
	polska wersja językowa
	TAK / NIE

	12.
	Osie sterowane
	X, Z
	

	13.
	Symulacja graficzna
	tak
	TAK / NIE

	14.
	Pamięć programów obróbczych
	nie mniej niż 1,25 MB
	

	15.
	Programowanie DIN/ISO
	tak
	TAK / NIE

	16.
	Komunikacja
	USB

Ethernet
	TAK / NIE

	17.
	Rozmiar wyświetlacza (TFT kolorowy)
	min. 8,4”
	

	Wyposażenie

	18.
	System automat. smarowania przekładni i prowadnic
	tak
	TAK / NIE

	19.
	Głowica rewolwerowa min pozycji
	8
	

	20.
	Uchwyt tokarski hydrauliczny 3-szczękowy 200mm
	tak
	TAK / NIE

	21.
	Komplet szczęk miękkich
	tak
	TAK / NIE

	22.
	Oprawki narzędziowe odpowiednie do tokarki
	tak
	TAK / NIE

	23.
	Komplet szczęk twardych
	tak
	TAK / NIE

	24.
	Odpowiednie do tokarki uchwyty tulejkowe kpl.
	tak
	TAK / NIE

	25.
	Układ chłodzenia
	tak
	TAK / NIE

	26.
	Konik hydrauliczny
	tak
	TAK / NIE

	27.
	Oświetlenie
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	28.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK / NIE

	29.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenie min. 2 dni, miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK / NIE

	30.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	31.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	32.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK / NIE

	33.
	Schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne
	TAK / NIE

	34.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK / NIE

	35.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	36.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	37.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK / NIE


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie projektora do kontroli narzędzi z możliwością wydruku wartości korekcyjnych narzędzia - 1szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	


	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane: )*

	1.
	Zakres pomiarowy: min. średnica maks.
	250 mm (promień 125 mm)
	

	2.
	Zakres pomiarowy min. wysokość maks.
	350 mm
	

	3.
	Uchwyt wrzeciona obrotowego
	ISO/BT 40
	TAK / NIE

	4.
	Rozdzielczość osi:
	X= 1μm

Z= 1μm
	TAK / NIE

	5.
	Interfejs operatorski za pomocą kolorowego ekranu dotykowego (TFT)
	min. 5”
	

	6.
	System wizyjny do pomiaru narzędzi
	tak
	TAK / NIE

	7.
	Wbudowana pamięć dla maszyn i narzędzi
	tak
	TAK / NIE

	8.
	Przechowywanie danych narzędzi
	T, Lx, Lz i R
	TAK / NIE

	9.
	Automatyczny pomiar ostrza narzędzia ze wskaźnikami ostrości
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	10.
	Możliwość drukowania etykiet dla specyfikacji poszczególnych narzędzi
	TAK / NIE

	11.
	Możliwość instalacji na komputerze z systemem Windows za pośrednictwem połączenia USB
	TAK / NIE

	12.
	Osłona przeciwpyłowa przeznaczona do zabezpieczenia urządzenia w czasie jego bezczynności
	TAK / NIE

	13.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia
	TAK / NIE

	14.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	15.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	16.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	17.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	18.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK / NIE


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie centrum obróbkowego CNC wraz 
z wyposażeniem - 1szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	


	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane: )*

	1.
	Długość maks. centrum
	2900 mm
	

	2.
	Szerokość maks. centrum
	2300 mm
	

	3.
	Wysokość maks. centrum
	2600 mm
	

	4.
	Wymiary stołu min
	800x250 mm
	

	6.
	Min ilość narzędzi
	12
	

	7.
	Odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu
	100 – 450 mm
	TAK / NIE

	8.
	Masa centrum maks.
	3300kg
	

	9.
	Maks. prędkość obrotów wrzeciona min.
	6000 obr/min
	

	10.
	Moc silnika do
	7,5 kW
	

	11.
	Gniazdo końcówki wrzeciona
	BT 40
	TAK / NIE

	Sterowanie

	12.
	Siemens Sinumerik 828 D
	polska wersja językowa
	TAK / NIE

	13.
	Osie sterowane
	X, Y, Z
	TAK / NIE

	14.
	Symulacja graficzna
	tak
	TAK / NIE

	15.
	Pamięć programów obróbczych
	nie mniej niż 1,25 MB
	

	16.
	Programowanie DIN/ISO
	tak
	TAK / NIE

	17.
	Komunikacja
	USB

Ethernet
	TAK / NIE

	18.
	Rozmiar wyświetlacza (TFT kolorowy)
	min. 10,4”
	TAK / NIE

	Wyposażenie

	19.
	Automatyczna sonda pomiaru narzędzi
	tak
	TAK / NIE

	20.
	Hermetyczna obudowa maszyny
	tak
	TAK / NIE

	21.
	Automatyczny system smarowania
	tak
	TAK / NIE

	22.
	Układ pneumatyczny
	tak
	TAK / NIE

	23.
	Imadło maszynowe obrotowe 250
	tak
	TAK / NIE

	24.
	Prowadnice liniowe
	tak
	TAK / NIE

	25.
	Oświetlenie
	tak
	TAK / NIE

	Inne

	26.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	27.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	28.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK / NIE

	29.
	Schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne
	TAK / NIE

	30.
	Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę
	TAK / NIE

	31.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	32.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	33.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK / NIE

	34.
	Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat
	TAK / NIE

	35.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie obrabiarki – czas szkolenia min. 2 dni, miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby
	TAK / NIE


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie drukarki 3D wraz 
z wyposażeniem – 1szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	


	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane: )*

	1.
	Pole robocze drukarki
	190x190x180 mm
	TAK / NIE

	2.
	Technologia wydruku
	FDM
	TAK / NIE

	3.
	Warstwa drukowana
	100-390 mikronów
	TAK / NIE

	4.
	Ekstruder
	pojedynczy
	TAK / NIE

	5.
	Wbudowana kamera
	tak
	TAK / NIE

	6.
	Wykrywanie końca materiału
	tak
	TAK / NIE

	7.
	Masa drukarki maks.
	30kg
	

	8.
	Komunikacja
	USB

Ethernet

Wi-Fi
	Wi-Fi

	9.
	Wyświetlacz dotykowy kolorowy
	min. 4”
	

	10.
	Forma materiału
	szpula
	TAK / NIE

	11.
	Poziomowanie platformy
	automatyczne
	TAK / NIE

	12.
	Obsługiwany system operacyjny
	Windows 8 i nowsze
	TAK / NIE

	Inne

	13.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji drukarki
	TAK / NIE

	14.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	15.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK / NIE

	16.
	Pakiet oprogramowania
	TAK / NIE

	17.
	Pakiet startowy: szpula materiału, kabel zasilający, uchwyt na szpulę materiału, prowadnica materiału, przewodnik szybkiego uruchomienia, dysza ekstrudera
	TAK / NIE

	18.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	19.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	20.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK / NIE

	21.
	Dodatkowo zestaw zawierać powinien zapas minimum 2kg materiału o kolorze dowolnym
	TAK / NIE


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej 
w poniższej tabeli – 1 kpl.
	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H15X, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	5

	2.
	Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia  zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	1

	3.
	Komplet składanych noży tokarskich ogólnego przeznaczenia (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10 i klucze) zestaw 7 szt. z płytkami z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki
	1

	4.
	Płytki skrawające właściwe do posiadanych oprawek narzędziowych poz. 3
	10

	5.
	Tulejki redukcyjne dostosowane do stożka we wrzecionie tokarki
	5

	6.
	Uchwyt 4-szczękowy 250 mm z niezależnym nastawieniem szczęk kpl.
	1

	7.
	Komplet tulejek zaciskowych ER 32 do mocowania frezów kpl. (18 szt. zakres średnic 2-20 mm)
	3

	8.
	Oprawka zaciskowa BT40 – ER 32 L 100 (stożek BT40 / MAS 403-BT pasujące tulejki: ER32 DIN 6499, współśrodkowość: <= 0,005 mm wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3) z grzybkami zaciągowymi
	10

	9.
	Trzpień zabierakowy BT 40 – A22 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3)
	1

	10.
	Trzpień zabierakowy BT 40 – A27 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3)
	1

	11.
	Trzpień zabierakowy BT 40 – A32 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3)
	1

	12.
	Zestaw płytek dociskowych kpl. 58 szt. odpowiedni do szerokości rowka T-owego centrum (w skład wchodzą: nakrętka wydłużona -4 szt., nakrętka kołnierzowa -6 szt., nakrętka T-owa - 6 szt., podpora ząbkowana - klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt ) - 12 szt., łapa dociskowa ząbkowana ( 3 modele po 2 szt ) - 6 szt. śruba dwustronna 3' – 4szt., śruba dwustronna 4' – 4szt., śruba dwustronna 5' – 4szt., śruba dwustronna 6' – 4szt., śruba dwustronna 7' – 4szt., śruba dwustronna 8' - 4szt.)
	1

	11.
	Zestaw frezów (frezy DIN 6527 o średnicach 4, 6, 8, 10, 12 frezy składane trzpieniowe o średnicy 16 i 20 z kompletem płytek skrawających, frez T-owy NFRs 18x8 DIN 851, frez trzpieniowy półokrągły R5, frez kątowy zewnętrzny d=20 45 stopni DIN 1833, frez kulisty d=6 mm ) i głowic frezowych (d=50 mm z=4, d= 80 mm z=6 i d=100 mm z=7 z kompletami płytek skrawających H15X)
	3

	14.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	1

	15.
	Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
	1

	16.
	Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN
	1

	17.
	Wózek warsztatowy z szufladami, z 15 uchwytami na oprawki narzędziowe, z hamulcem na kołach
	2

	18.
	Skrzynka/walizka narzędziowa
	3

	19.
	Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166
	20

	20.
	Zestaw pilników 300/2 (5 szt) kpl.
	1

	21.
	Piłka ręczna ramowa 300 mm
	1

	22.
	Szczypce uniwersalne 200 mm
	2


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu kompaktowego kompresora śrubowego z osuszaczem powietrza i butlą - 1szt.

	Nazwa oferowanego urządzenia 
	Producent
	Typ / rodzaj

	
	
	


	Wymagania podstawowe

	Lp.
	Wymagania
	Parametry
	Oferowane: )*

	1.
	Długość maks. zestawu
	1600 mm
	

	2.
	Szerokość maks. zestawu
	700 mm
	

	3.
	Wysokość maks. zestawu
	1500 mm
	

	4.
	Wydajność min. przy ciśnieniu 8 bar
	0,7 m3/min
	

	5.
	Wydajność min. przy ciśnieniu 10 bar
	0,5 m3/min
	

	6.
	Zbiornik powietrza o pojemności min.
	250 l
	

	7.
	Moc całkowita zestawu do
	6 kW
	

	8.
	Masa całkowita zestawu do
	350 kg
	

	Inne

	9.
	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia
	TAK / NIE

	10.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny
	TAK / NIE

	11.
	Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności
	TAK / NIE

	12.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK / NIE

	13.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru
	TAK / NIE

	14.
	Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu
	TAK / NIE

	15.
	Wykaz materiałów eksploatacyjnych
	TAK / NIE

	16.
	Schematy elektryczne i pneumatyczne
	TAK / NIE


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kontrolno-pomiarowego według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum  630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm
	1

	2.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa
	3

	3.
	Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa
	1

	4.
	Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01
	1

	5.
	Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01
	1

	6.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa
	1

	7.
	Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa
	1

	8.
	Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb
	2

	9.
	Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb
	2

	10.
	Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb
	1

	11.
	Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb
	2

	12.
	Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd
	2

	13.
	Czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym
	1

	14.
	Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą
	2

	15.
	Kątownik MKSc 150x100 ze stopką
	1

	16.
	Kątownik MKSa 150x100
	1

	17.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5)
	1

	18.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15)
	1

	19.
	Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25)
	1

	20.
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa
	2

	21.
	Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05
	1

	22.
	Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1
	2

	23.
	Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00
	1

	24.
	Przymiar kreskowy MLPd 300
	1

	25.
	Taśma miernicza zwijana 5m
	1


	Łączna cena brutto
	VAT %

	
	


· Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania CAD/CAM według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość

	1.
	Pakiet edukacyjny CAx symulujący na komputerze PC działanie programów sterujących obrabiarką CNC zintegrowany z programem przesyłającym do obrabiarki CNC program obróbczy. Pakiet powinien współpracować bezpośrednio z systemem CAD do tworzenia i edycji rysunków będący przedmiotem punktu 3 niniejszej tabeli. Pakiet powinien obejmować  licencję (na 20 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oprogramowania oraz domowe roczne licencje dla uczniów (20 na każdy rok subskrypcji), cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz subskrypcję (up-grade) na okres 1 roku oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. Oprogramowanie powinno umożliwiać obróbkę technologią frezowania 2D i 3D oraz frezowania 2D z jedną osią indeksowaną, obróbkę powierzchniową, obróbkę szybkościową, obróbkę toczeniem, obróbkę frezowaniem 5-osiowym indeksowanym, symulacje obróbki, z weryfikacją ścieżki narzędzia, biblioteki narzędzi i oprawek, możliwość dodawania narzędzi, uchwytów i całych maszyn do symulacji maszynowej, obsługę głowic rewolwerowych, definiowanie parametrów skrawania, możliwość generowania kodów NC, przykładowe postprocesory oraz postprocesory dedykowane do tokarki CNC i centrum obróbkowego CNC będącego wyposażeniem Zespołu Szkół.
	1 kpl

	2.
	Szkolenie dwóch nauczycieli w zakresie umiejętności posługiwania się pakietem oprogramowania CAM w zakresie: „Wprowadzenie do CAM, Frezowanie 2D, Toczenie” (trwający 3 dni w siedzibie lub oddziale oferenta)
	2

	3.
	Pakiet edukacyjny CAx umożliwiający na komputerze PC rysowanie oraz sprawdzanie pliku rysunkowego, pakiet powinien obejmować licencję (na 60 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oprogramowania oraz domowe roczne licencje dla uczniów (60 na każdy rok subskrypcji), cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz subskrypcję (up-grade) na okres 1 roku, dostęp do materiałów dydaktycznych, e-booków i tutoriali. Oprogramowanie powinno służyć do projektowania 3D - modelowanie bryłowe 3D, pozwalające tworzyć części oraz pracę na dużych złożeniach elementów, tworzenie i odczytywanie rysunków 2D, zaawansowaną obsługę rysowania powierzchni, jednocześnie posiadając narzędzia dedykowane różnym zastosowaniom (arkusze blachy, konstrukcje spawane, operacje na powierzchniach, formy, tłoczniki), wczytywanie PCB jako części 3D oraz edycję bezpośrednią modeli. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie w formacie AVI animacji zawierających części i złożenia jednocześnie pozwalające na obserwowanie w czasie rzeczywistym interakcji części jako rzeczywistych brył. Dodatkowo powinno zawierać darmową bibliotekę części oraz złożeń 3D, bloków 2D, operacji z bibliotek i makr. Powinno umożliwiać analizę kinematyczną części, analizę procesu wtrysku tworzyw sztucznych, analizę wpływu projektu na środowisko naturalne, schematy elektryczne 2D i 3D, zarządzanie dokumentacją, fotorealistyczny rendering i animacje.
	1 kpl

	4.
	Szkolenie dwóch nauczycieli w zakresie umiejętności posługiwania się pakietem oprogramowania CAD w zakresie: „Części, złożenia i dokumentacja 2D” (trwający 3 dni w siedzibie lub oddziale oferenta)
	2

	5.
	Pakiet edukacyjny odwzorowujący na komputerze PC środowisko obsługi i programowania sterowań takich jak przy zakupionych obrabiarkach CNC, pakiet powinien obejmować licencję (na 18 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oprogramowania oraz 40 licencji "uczniowskich" (300-godzinnych), cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz subskrypcję (up-grade) na okres 1 roku, dodatkowo w cenę powinno być wliczone szkolenie 1 nauczyciela oraz do pakietu powinien zostać dołączony komplet podręczników szkoleniowych dotyczących programowania technologicznego w języku polskim
	1 kpl

	6.
	Szkolenie dwóch dodatkowych nauczycieli w zakresie umiejętności posługiwania się pakietem edukacyjnym odwzorowującym na komputerze PC środowisko obsługi i programowania sterowań takich jak przy zakupionych obrabiarkach CNC.
	2

	Uwaga:

W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy oprogramowania) w okresie gwarancyjnym Dostawca powinien się zobowiązać do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
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)* Wpisać lub skreślić odpowiednio
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